سنسور آرویجی RVG رمدی REMEDI مدل LODS-2401 سایز 2 یکی از پیشرفته‌ ترین ابزار های دندانپزشکی است که به متخصصان این حوزه کمک می ‌کند تصاویری با کیفیت بالا از ساختار دندان ‌ها و بافت‌ های نرم اطراف آن ها‌ به دست آورند. این سنسور با طراحی ارگونومیک و کاربرپسند، نه‌ تنها دقت و سرعت در تشخیص مشکلات دندانی را افزایش می ‌دهد، بلکه به بهبود کیفیت درمان نیز کمک می ‌کند. با توجه به نیاز روز افزون دندانپزشکان به ابزار های نوین، سنسور آرویجی RVG رمدی مدل LODS-2401 به عنوان یک انتخاب ایده‌ آل شناخته می‌ شود. [رادیوگرافی دست دوم](https://dandan724.com/product-category/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85/) می‌ تواند گزینه ‌ای اقتصادی برای دندانپزشکانی باشد که به دنبال تجهیزات با کیفیت و قیمت مناسب هستند.

## کاربرد سنسور آرویجی RVG رمدی REMEDI مدل LODS-2401 سایز 2

سنسور آرویجی RVG رمدی REMEDI مدل LODS-2401 سایز 2 در جراحی‌ های دندانپزشکی و تشخیص مشکلات مختلف دندانی کاربرد فراوانی دارد. این محصول به دندانپزشکان این امکان را می ‌دهد تا تصاویری واضح و با کیفیت از دندان ‌ها و فک‌ ها تهیه کنند و از آن ‌ها برای برنامه‌ ریزی درمان استفاده کنند. سنسور آرویجی RVG رمدی REMEDI مدل LODS-2401 سایز 2 به‌ ویژه در تشخیص و شناسایی بیماری ‌های دندانی، مانند پوسیدگی‌ ها و مشکلات لثه، بسیار کارآمد است. [رادیوگرافی کار کرده](https://dandan724.com/product-category/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85/) با وجود استفاده قبلی، همچنان می ‌تواند عملکرد قابل قبولی در تشخیص مشکلات دندانی ارائه دهد.

## ویژگی های سنسور آرویجی RVG رمدی REMEDI مدل LODS-2401 سایز 2

* رزولوشن: lp/mm 25
* Frame Rate سایز 2: 1
* تکنولوژی سنسور: CMOS with optical fiber
* نوع اتصال: USB2.0
* گارانتی: 1 تا 3 سال

## نحوه کار سنسور آرویجی RVG رمدی REMEDI مدل LODS-2401 سایز 2

سنسور آرویجی RVG رمدی REMEDI مدل LODS-2401 سایز 2 به‌ عنوان یک ابزار پیشرفته در دندانپزشکی، کارکردی بسیار ساده دارد. برای استفاده از این سنسور، دندانپزشک ابتدا آن را در دهان بیمار قرار می ‌دهد و با استفاده از یک دستگاه اشعه ایکس، تصویر دندان‌ ها را می‌ گیرد. سنسور اشعه ایکس را دریافت کرده و آن را به سیگنال ‌های دیجیتال تبدیل می ‌کند. این سیگنال‌ ها سپس به نرم ‌افزار منتقل می ‌شوند. طراحی باریک سنسور آرویجی RVG رمدی REMEDI مدل LODS-2401 سایز 2 باعث می ‌شود بیمار احساس راحتی داشته باشد. [رادیوگرافی استوک](https://dandan724.com/product-category/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85/) به ‌عنوان تجهیزات بازسازی شده، گزینه ‌ای مقرون ‌به ‌صرفه و با کیفیت برای خرید دندانپزشکان به شمار می ‌رود.

|  |  |
| --- | --- |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| سایز سنسور | 42\*30 میلیمتر |
| ضخامت سنسور | 5.7 میلیمتر |
| شرایط ویژه خرید | 76900000 تومان پیش پرداخت + 7 فقره چک ماه به ماه |