پیزو سرجری دمتک Dmetec مدل Surgystar Plusیکی از جدید ترین دستگاه ‌های پیزوسرجری است که توسط شرکت وود پیکر به بازار تجهیزات دندانپزشکی معرفی شده است. این دستگاه با ۲۰ درصد توان برش بالاتر نسبت به مدل ‌های قدیمی‌ تر، تجربه‌ ای مؤثر و دقیق در جراحی ‌های بافت سخت (استخوان، دندان و ...) ارائه می ‌دهد. استفاده از این دستگاه در هر مطب دندانپزشکی ضروری و با اهمیت است، چرا که امکان ایجاد برش ‌های دقیق و کنترل ‌شده را در طول عمل ‌های جراحی فراهم می ‌کند. این محصول در سایت دندان 724 برای خرید موجود است. همچنین می توانید باقی [تجهیزات دندانپزشکی دست دوم](https://dandan724.com/product-category/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85/) با کیفیت بالا و قیمت پایین در dandan724 پیدا کنید.

## کاربرد دستگاه پیزو سرجری دمتک Dmetec مدل Surgystar Plus

یکی از مزایای مهم این دستگاه، کاهش التهابات و مشکلات پس از عمل ‌های جراحی است. افرادی که از این دستگاه برای انجام عمل‌ های دندانپزشکی استفاده می ‌کنند، می ‌توانند سرعت جوش خوردن ایمپلنت را افزایش دهند و در نتیجه دوره بهبودی بیماران را به طور چشمگیری کاهش دهند. همچنین، سیستم هوشمند جلوگیری از آسیب به بافت نرم از دیگر ویژگی‌ های بارز این دستگاه است که باعث می‌ شود جراحی‌ ها با کمترین ریسک و بیشترین دقت انجام شوند. [تجهیزات دندانپزشکی کارکرده](https://dandan724.com/product-category/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85/) می‌توانند گزینه‌ای مقرون به صرفه برای دندانپزشکان باشند که می‌خواهند هزینه‌های خود را کاهش دهند.

## ویژگی های پیزو سرجری دمتک Dmetec مدل Surgystar Plus

1. ساخت کره جنوبی
2. صفحه نمایش LCD لمسی
3. فرکانس ارتعاش 24-30 کیلوهرتز
4. تعداد سرقلم 14 عدد
5. ایرگیشن قابل تنظیم تا 150 میلی لیتر در دقیقه
6. 1 تا 3 سال گارانتی
7. کالیبراسیون خودکارفرکانس دارد.

## مشخصات فنی پیزو سرجری دمتک Dmetec مدل Surgystar Plus

پیزوسرجری Surgystar Plus دارای صفحه نمایش LCD 4.8 لمسی است. هندپیس آن از نوع فایبرآپتیک قابل جدا شدن و اتوکلاو می ‌باشد که استفاده از آن را تسهیل می ‌کند. همچنین، این دستگاه با کالیبراسیون خودکار فرکانس و هشدار صوتی، کارایی بالایی را در محیط‌ های درمانی ارائه می ‌دهد. مد کاری این دستگاه شامل پریو/اندو بوده و پدال چند منظوره آن امکان کنترل دقیق‌ تری را برای دندانپزشکان فراهم می ‌کند. ایرگیشن این دستگاه نیز قابلیت تنظیم تا ۱۵۰ میلی‌لیتر در دقیقه را دارد. توان و تغذیه این دستگاه AC220-240V ،50/60HZ و ۳۶۰mA می‌ باشد که مناسب است. [تجهیزات دندانپزشکی استوک](https://dandan724.com/product-category/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85/) به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب، محبوبیت زیادی در بین کلینیک‌ های دندانپزشکی دارند.

|  |  |
| --- | --- |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| فرکانس ارتعاش | 24-32 کیلو هرتز |
| تعداد سرقلم | 14 عدد |
| پدال | دارد |